Author: HENIN Sophie

Plan de débit des plaques pour usiner les châssis
Propulso Drag A4
Usinage de 3 châssis par plaque de 185 x 144 mm (durée d’usinage sur Galaad = 15’ 09)
Débit de 6 plaques de 185 x144 mm dans une plaque de 400 x 500 mm
Usinage d’1 châssis sur 1 plaque de 175 x 50 mm (durée d’usinage sur Galaad = 4’ 43)

400

Chute permettant de réaliser
2 châssis individuels à la MOCN

dans des morceaux de
185 x 50 mm environ

plaque de 185 x 144 mm pour usiner 3 châssis

plaque de 185 x 144 mm pour usiner 3 châssis

500

plaque de 185 x 144 mm pour usiner 3 châssis

plaque de 185 x 144 mm pour usiner 3 châssis

Châssis 165 x 40

plaque de 185 x 144 mm pour usiner 3 châssis

Châssis 165 x 40

Châssis 165 x 40